#### **“养殖场防疫专用全自动人员消毒通道，人员消毒机”参数说明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否有现货： | 是 | 认证： | 行业认证 |
| 类型： | 人员消毒机 | 用途： | 消毒设备 |
| 动力来源： | 电力 | 产品类型： | 全新 |
| 售后服务： | 质保一年 | 适用对象： | 养殖场进出人员 |
| 外型尺寸： | 400\*300\*120\*4 | 控温范围： | 0-40℃ |
| 型号： | MAD-14-03 | 规格： | 人员消毒设备 |
| 商标： | 迈安达 | 包装： | 纸箱 |
| 适合消毒面积： | 18平方以内 | 功率： | 1000W |
| 产量： | 100 |  |  |

#### **“养殖场防疫专用全自动人员消毒通道，人员消毒机”详细介绍**

****养殖场防疫专用全自动人员消毒通道，人员消毒机****

****在卫生防疫被备受重视的大前提下，人员消毒通道设备也被广泛应用在一些对卫生条件比较严格的场所里。比如说饲料厂、养殖场、食物加工厂、屠宰场和制药厂等场所。而关于养殖场这种，人员比较多且流动性比较大的特别场合，人员消毒通道设备却是必备的消毒措施。因此目前许多中大型的养殖场都会设置一个强制性的人员消毒通道，对进出的人员进行全面、有效的消毒，防止不必要的损失。****

****迈安达农业科技有限公司所研发和改良的人员消毒通道设备选用超声波喷雾消毒技术，能够实现全方位无死角、智能化消毒，对于养殖场消毒作业有很好的帮助。****

****作业原理：****

****经过超声波震荡技术对水进行震荡，变成水雾形状，由风机吹出，在中水加入消毒液就能起到消毒的效果。****

****设备优势：****

****1、强制消毒：当人员进入通道，自控体系会使消毒室的门自动上锁，进行强制消毒，消毒完毕后自动打开，消毒彻底，杜绝情面关系。****

****2、雾粒极细：经超声波震动后构成的雾粒直径仅为1~10μm，无淋雨感，可弥漫到消毒室的各个角落，消毒无死角。****

****3、外形美观：选用空调挂机分体设计，机体选用喷塑工艺涂刷，美观防震耐腐蚀，整体流线型设计，美观大方。****

****4、自动化操作：水箱没水时自动加水，加药器可控制比例自动加药，节约人工成本。****

****5、安装方便：选用快插式安装，快插式端子线上标有正负极，就是完全不明白电路的人也可自行安装，节约安装成本。****

****人员消毒系列****

* ****全自动盒子式超声波人员消毒机****

****产品特点及功能介绍****

1. 本机采用专用****防腐塑料****加工而成，不仅外观精美，而且提高的主机的耐酸碱性。  
   2、****全自动化消毒****，整个消毒过程无需人员操作，省心省力。  
   3、****智能化语音提醒****，可根据客户要求编辑语音内容。  
   4、****强制性消毒****，消毒机配有****专用门锁****，并配备有****闭门器****，消毒过程中自动关门，结束后门锁才能自动打开，保证进入厂区的人员都能按照规定消毒。  
   5、本机带有****自动洒地功能****，并配有专用****消毒地毯****，保持地面湿度，达到对鞋底消毒的同时减少消毒漏洞，使消毒更彻底！  
   6、本机雾粒只有10微米左右，渗透性强，不会有淋雨感觉，使消毒更舒适更彻底！  
   7、采用雾化机专用****稳压电源****，解决了养殖场电压不稳定的问题，保证消毒时雾化机的出雾量，延长机器使用寿命。  
   8、****专用消毒地毯****，避免了传统地毯与消毒液反应，影响消毒效果，减少消毒漏洞。  
   9、****雾化机与控制箱分开安装****，有效的杜绝了因环境潮湿而带来故障，增加消毒机寿命！  
   10、控制部分采用****低压控制****，****壁挂式设置****，且配备有****接地装置****，充分保证用户人身安全。  
   11、采用四个雾化机****分散安装****，杜绝了因为消毒间过大而导致的消毒死角，使消毒间内的每****个人都能充分彻底的消毒。****

****配置详单****：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 | 功能用途 |
| 雾化盒 | 4 | 台 | 防腐材质制作而成，用于将消毒液雾化，达到消毒目的。 |
| 控制箱 | 1 | 台 | 采用分离式控制箱，安装于消毒间以外房间，避免消毒间的潮湿导致的故障，稳压电源供电，保障雾化器的产雾量！ |
| 地毯 | 1 | 件 | 铺设于消毒间内用于保持地面潮湿度给脚底消毒。 |
| 闭门器 | 2 | 套 | 用于自动关门，保障消毒间内消毒液浓度。 |
| 弹簧 | 2 | 根 | 用于自动关门，以防消毒间门质量过差闭门器无法使用！ |
| 门锁 | 1 | 个 | 用于强制性消毒，消毒结束后门锁才会自动打开！ |
| 洒地系统 | 1 | 套 | 与地毯配合用于脚底消毒！ |
| 接地装置 | 1 | 套 | 用于保护使用者人身安全！ |
| 水箱 | 1 | 个 | 用于存放消毒液！ |
| 其他配件 | 1 | 套 | 辅助安装配件和备用配件 |